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                              ҠАРАР                                                                              РЕШЕНИЕ

«23» апрель 2025 й.                               № 6/15-65                      «23 » апреля  2025 г.
О внесении изменений в решение Совета городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 22.05.2015 года № 3/82-21 «Об утверждении новой редакции Правил землепользования и застройки городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» (с последующими изменениями)

                      В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, с целью установления требований к параметрам разрешенного строительства нежилых объектов и уточнения требований к жилым объектам в территориальных жилых Ж1, Ж2, Ж3, Ж4 Правил землепользования и застройки городского поселения город и рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества  «ФИАЛКА», Совет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:

1. Таблицу 3 пункта 12.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные ) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  главы 12 части III Правил землепользования и застройки городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан читать в новой редакции:

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном законном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и вопросам собственности.

Председатель Совета  
                                                              Л.Ю.Афанасьев

Таблица 3

	Зона
	Минимальная /максимальная площадь

(га)
	 Мини-мальная длина стороны по уличному фронту 

(м)
	Минималь-ная ширина/

глубина

(м)
	Макси-мальный коэффи-циент за-стройки

(%)
	Мини-мальный коэффи-циент озелене-ния

(%)
	Максималь-ная высота здания до конька крыши (м)
	Макси-маль-ная высота

оград

(м)
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 

	Ж-1
	Садовый дом
	садовый дом, индивидуальный жилой дом -  3 м,

нежилые объекты, кроме учреждений образования и воспитания – 0 м с учетом санитарных и противопожарных норм,

учреждения образования и воспитания: до красной линии застройки-25м, до границ участка -12м.

	
	0,03/0,4
	15
	20
	20
	50
	9
	2.0
	

	
	Индивидуальный жилой дом
	

	
	0,06/0,4
	20
	30
	40
	20
	9
	2.0
	

	
	Нежилые объекты
	

	
	НР
	НР
	НР
	70
	10
	9
	2.0
	

	
	индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке
	

	
	0,002/0,005
	4
	5
	100
	-
	3,5
	-
	

	Ж-2
	Индивидуальный жилой дом
	жилой дом: от внешних стен коттеджа до ограждения участка – 3 м, от красной линии улиц – 6м с учетом противопожарных и санитарных норм; хозяйственные постройки на участках коттеджной застройки (гаражи, бани, теплицы и т.п.) – 1м с учетом противопожарных и санитарных норм, от красной линии застройки – 6м; нежилые объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м с учетом санитарных и противопожарных норм, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м.

	
	0,06/0,4
	20
	30
	40
	20
	12
	2.0
	

	
	Блокированный жилой дом
	

	
	0,03/0,15
	15
	20
	50
	10
	12
	2.0
	

	
	Многоквартирный малоэтажный жилой дом
	

	
	0,10/НР
	40
	25
	50
	10
	12
	-
	

	
	Нежилые объекты
	

	
	НР
	НР
	НР
	70
	10
	12
	2.0
	

	
	индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке
	

	
	0,002/0,005
	4
	5
	100
	-
	3
	-
	

	Ж-3
	Многоквартирный малоэтажный жилой дом
	многоквартирный жилой дом: от красной линии застройки – 6м (со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования – 0м), до границы участка – 6м; блокированный жилой дом: до красной линии улиц-6м, до границы соседнего участка-3м с учетом противопожарных и санитарных норм; нежилые объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м с учетом санитарных и противопожарных норм, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м.

	
	0,10/НР
	40
	25
	50
	10
	15
	-
	

	
	Блокированный жилой дом
	

	
	0,03/НР
	15
	20
	50
	10
	15
	2,0
	

	
	Нежилые объекты
	

	
	НР
	НР
	НР
	70
	20
	15
	2,0
	

	
	индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке
	

	
	0,002/0,005
	4
	5
	100
	-
	3
	-
	

	Ж-4
	Многоквартирный среднеэтажный жилой дом
	многоквартирный жилой дом: от красной линии застройки – 6м (со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования – 0м), до границы участка – 6м; 

нежилые объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м с учетом санитарных и противопожарных норм, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м.

	
	0.15/НР
	45
	35
	60
	10
	20
	-
	

	
	Многоквартирный малоэтажный жилой дом
	

	
	0,10/НР
	40
	25
	50
	10
	15
	-
	

	
	Нежилые объекты
	

	
	НР
	НР
	НР
	70
	20
	15
	2,0
	

	
	индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке
	

	
	0,002/0,005
	4
	5
	100
	-
	3
	-
	

	ОД-1
	Нежилые объекты
	многоквартирный жилой дом: от красной линии застройки – 6м (со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования – 0м), до границы участка – 6м; 

нежилые объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м с учетом санитарных и противопожарных норм, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м.

	
	НР
	НР
	НР
	70
	20
	15
	1.5
	

	
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	

	
	0.10/НР
	40
	25
	50
	10
	15
	-
	

	ОД-2
	НР
	НР
	НР
	70
	20
	18
	1.5
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	П-1
	НР
	НР
	НР
	60
	40
	НР
	НР
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	П-2
	НР
	НР
	НР
	70
	20
	20
	2
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	
	индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке
	

	
	0,002/0,005
	4
	5
	100
	-
	3
	-
	

	Р-1
	НР
	НР
	НР
	20
	50
	12
	1.5
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	Р-2
	 НР
	НР
	НР
	30
	50
	12
	1.5
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	Р-3
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм

	Р-4
	НР
	НР
	НР
	20
	50
	18
	1.5
	НР с учетом противопожарных и санитарных норм


НР - не регламентируется 

