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Администрация сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2018 года № 36

Об утверждении Программы производственного контроля качества и безопасности холодной  воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в  сельском поселении Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан

На основании Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьей 3 пункт 4 Устава сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности холодной воды, подаваемой абонентам с использованием  централизованных систем холодного водоснабжения в сельском поселении Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. 



2.Утвердить Программу производственного контроля качества и безопасности холодной  воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в  сельском поселении Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан.








3. Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде в здании Администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (в разделе «Поселения муниципального района»). 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения    
                                                       Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Ю.П.Ларкин


Приложение № 1
Утверждены









постановлением Администрации








сельского поселения
Шестаевский сельсовет муниципального района

Давлекановский район 

 







от  14 ноября 2018 г. № 36 

П Р А В И Л А

осуществления производственного контроля качества и безопасности холодной воды, подаваемой абонентам с использованием  централизованных систем холодного водоснабжения в сельском поселении Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
1.  Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, организациями, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, в том числе гарантирующими организациями (далее соответственно - качество воды, организация, осуществляющая водоснабжение, производственный контроль).

Гарантирующие организации вправе осуществлять производственный

контроль на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями.


2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют значениям, определенным законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


3. Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе её температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя:


а) отбор проб воды;


б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие волы установленным требованиям;


в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.


4. Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.


5. Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды (далее программа производственного контроля), которая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение.


Программа производственного контроля утверждается на срок не более 5 лет.


6. Программа производственного контроля включает в себя:


а) перечень показателей, по которым осуществляется контроль;


б) указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение;


в) указание частоты отбора проб воды.


7. Программа производственного контроля должна предусматривать проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, не реже 1 раз в месяц.


8. Территориальный орган вправе расширить перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль и увеличить частоту отбора проб воды при наличии:


а) несоответствия качества воды требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленного по результатам расширенных исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля;


б) изменения состава воды в источнике питьевого водоснабжения, обусловленного спецификой отводимых сточных вод, а также других региональных особенностей;


в) повышения в регионе заболеваемости инфекционной и неинфекционной этиологии, связанной с потреблением воды человека;


г) изменения технологии водоподготовки питьевой воды и приготовления  горячей воды.


9. Программа производственного контроля в течение срока её реализации может корректироваться по согласованию с территориальным органом  в части изменения по эпидемиологическим показаниям перечня показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и изменения частоты отбора проб воды.


Правопреемники организаций, осуществляющих водоснабжение, вправе осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля этой организации.


10. Для организаций, осуществляющих водоснабжение, имеющих несколько водозаборных сооружений, в том числе связанных с использованием подземных водных объектов, объединенных общей зоной санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и эксплуатирующих 1 водоносный горизонт, программа производственного контроля должна предусматривать отдельные разделы для каждого водозаборного сооружения с учетом его особенностей.


11. Программа производственного контроля представляется организацией, осуществляющей водоснабжение, на согласование в территориальный орган по месту её нахождения (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату её представления).

Территориальный орган рассматривает программу производственного контроля в течение 15 рабочих дней со дня её получения, принимает решение о её согласовании или об отказе в согласовании и уведомляет о принятом решении организацию, осуществляющую водоснабжение.


12. Основанием для принятия решения об отказе в согласовании программы производственного контроля является:


а) программа производственного контроля не соответствует всем требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;


б) предусмотренные программой производственного контроля показатели, по которым осуществляется контроль, места отбора проб воды и частота отбора проб воды не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения.


13. В уведомлении о принятии решения об отказе в согласовании программы производственного контроля должны быть указаны основания, по которым принято такое решение, в том числе конкретные данные, содержащиеся в программе производственного контроля, не соответствующие требованиям настоящих Правил.


В случае отказа в согласовании программы производственного контроля организация, осуществляющая водоснабжение, дорабатывает программу производственного контроля и в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления, представляет программу производственного контроля на повторное согласование.


14. Рассмотрение и согласование доработанной программы производственного контроля осуществляется органом в течение 7 рабочих дней со дня получения с направлением организации, осуществляющей водоснабжение, соответствующего уведомления.


15. Согласованная территориальным органом программа производственного контроля утверждается руководителем организации, осуществляющей водоснабжение, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления о её согласовании.


16. Отбор проб воды осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение, или по её поручению иной организацией, действующей на основании договора с этой организацией.


17. Отбор проб воды осуществляется в местах отбора воды;


а) из источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;


б) после водоподготовки и приготовления горячей воды перед поступлением воды в распределительную сеть;


в) в распределительной сети.


18. Проведение лабораторных исследований и испытаний отобранных проб воды в рамках производственного контроля осуществляется юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.


19. Организация, осуществляющая водоснабжение полученные данные по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля, указывает в журнале контроля качества воды, который ведется в бумажной форме или в электронном виде.


20. Оформленные результаты лабораторных исследований и испытаний являются документальным подтверждением соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


21.  Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направляет территориальному органу выписку из журнала контроля качества воды.


22. Организация, осуществляющая водоснабжение, обеспечивает:


а)  для территориального органа – беспрепятственный доступ к журналу контроля качества воды;


б) для органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;


в) для иных лиц – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

СОГЛАСОВАНО:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела Чишминского                                                   Глава сельского поселения 

территориального отдела Управления                                          Шестаевский сельский совет                                                              

Роспотребнадзора по Республике                                                  муниципального района           

Башкортостан                                                                                   Давлекановский  район                                                           

________________Т.С.Байбурин                                                   Республики Башкортостан
                   


      ____________ Ю.П.Ларкин

«____» ноября 2018 г.                                                                     «____»  ноября  2018 г.                                                  

  ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЛОДНОЙ  ВОДЫ,  ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ШЕСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

на 2018-2023 годы

Д.Ивангород

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Согласно пункта 29 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в сельском поселении Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан относится к центральной системе холодного водоснабжения.

В соответствии со статьей 6 указанного закона, а так же статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В собственности сельского поселения Шестаевский сельсовет находятся: артезианская скважина, водопровод в д. Ивангород и с.Политотдел. Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются артезианские скважины. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосы, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Водонапорная башня с оборудованием в д.Ивангород новая, установлена в 2017 году.

Потребителями воды являются жители деревни Ивангород и села Политотдел. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения на 1 января 2018 года д.Ивангород 361 человек, с.Политотдел 157 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах  испытательный лабораторный центр, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2А           

Содержание и ремонт водопроводов осуществляет Администрация сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

В  сельском поселении находится 4000 м сетей водопроводов, из них в д.Ивангород-2000 м, с.Политотдел - 2000 м.

Водопроводные сети физически изнашивается – это выражается в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводах. В связи с большим сроком эксплуатации сетей и оборудования состояние водопроводов оценивается как неудовлетворительное, что вызывает:

 - трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня приводит к переливу воды и замерзанию ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции;

- работу насоса в импульсивном режиме с частыми включениями и отключениями, что приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

                                            Приложение № 2 

                                                                        к постановлению администрации                                                                                      

                                                                          сельского поселения Шестаевский
                                                                сельсовет муниципального района

                                                       Давлекановский район

                                                                           от  14 ноября 2018 г. № 36
ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХОЛОДНОЙ  ВОДЫ ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ШЕСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2018-2023 годы

1. На территории сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан расположены: д.Ивангород, с.Политотдел, с.Шестаево. Водоснабжение в с.Шестаево осуществляется индивидуальными шахтными колодцами. Ответственным за осуществление производственного контроля системы водоснабжения населения сельского поселения является глава сельского поселения Шестаевский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Ю.П.Ларкин. 





2. Производственный контроль качества питьевой воды проводится лабораторией Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.  


3. Кратность лабораторного контроля за качеством питьевой воды устанавливается согласно Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (приложение № 3) 

4.Работники водопроводных сооружений подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам согласно приказу Минздравсоцразвития РФ№ 302н от 12.04.2011 г.





5. Потенциально опасными факторами являются: аварии на водопроводных сооружениях; ухудшение качественных показателей питьевой воды; возможность попадания в систему водоснабжения паводковых вод, ГСМ, пестицидов, минеральных удобрений. 



6. Юридический адрес: 453413, Республика Башкортостан, Давлекановский район, д.Ивангород, ул. Крестьянская, 31/1. 



7. Основанием для проведения производственного контроля являются: - ст. 32 ФЗ- 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.25 ФЗ -416 от 7.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».  










8. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить администрацию муниципального района Давлекановский район Республика Башкортостан (тел. 8(34768)3-25-25), Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах (тел. 8(34797) 2-05-42), администрацию сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (тел. 8(34768) 3-44-60)- аварии в водопроводных сетях; ухудшение качественных показателей питьевой воды; инфекционные заболевания сотрудников, обслуживающих систему водоснабжения.

                                             Приложение № 3 

                                                                        к постановлению администрации                                                                                      

                                                                          сельского поселения Шестаевский
                                                                сельсовет муниципального района

                                                       Давлекановский район

                                                                           от  14 ноября 2018 г. № 36

1. Цель производственного контроля

Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека при централизованном водоснабжении и включает в себя: отбор проб,  проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям, контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. 









Основной задачей производственного контроля является проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие нормативным показателям с частотой отбора не реже 1 раз в квартал, а также информирование территориальных органов Роспотребнадзора, органов местного самоуправлении я и абонентов о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям. 







Подача воды в деревню Ивангород осуществляется из водозабора по адресу: д.Ивангород, ул.Крестьянская. 






Подача воды в село Политотдел осуществляется из водозабора расположенного по адресу: с.Политотдел, ул.Молодежная.

2. Реквизиты администрации сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Сокращенное наименование: 

Шестаевский сельсовет Давлекановский район Республики Башкортостан

Юридический адрес:

453413, Республика Башкортостан, Давлекановский район, д.Ивангород, ул. Крестьянская, 31/1.

Глава сельского поселения: Ларкин Юрий Петрович

Тел/факс 8(34768)3-44-60

Банковские реквизиты:

Расч.счет:     40204810700000001184 

Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа;

Лиц\счет : 02013055610

БИК  : 048073001

ИНН : 0259002260

КПП : 025901001

ОГРН : 1020201729283  дата выдачи 19.11.2002

ОКПО : 04282774

ОКВЭД : 84.11.35

ОКАТО:  80222849000

ОКТМО 80622449

ОКОПФ 72

ОКФС 14

Электронный адрес: shestaevo_davl@ufamts.ru
3. Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

3.1. Законы: 1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2013 г.); 





2. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №  416-ФЗ (в редакции от 30.12.2012 г.) « О водоснабжении и водоотведении».

3.2. Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

1. Постановления правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 « О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»; 








2. СанПиН 2.1.1074-01 (с изменениями и дополнениями) « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 





3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 « Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующие её безопасность, по которым осуществляется  производственный контроль качества питьевой, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды».

4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля: Глава сельского поселения Ларкин Юрий Петрович
5. Организации, осуществляющие лабораторные исследования по производственному контролю: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах. 452170, Республика Башкортостан,  Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Речная, д. 2А.
6. Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию: Осуществление холодного водоснабжения с использованием централизованной системы холодного водоснабжения.
7. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и окружающей среды: План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических, оздоровительных мероприятий.

	№
	Мероприятия
	Срок

	                       1. Санитарно-гигиенические мероприятия

	1.1
	Наличие нормативной документации
	постоянно

	1.2
	Обучение персонала по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и п/эпидемического режима при добыче подземных вод
	постоянно

	1.3
	Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов
	постоянно

	1.4
	Соблюдение санитарно-гигиенического режима
	постоянно

	1.5
	Обеспечение сотрудников, обслуживающих арт.скважины спец. одеждой, предметами личной гигиены
	постоянно

	
2. Санитарно-технические мероприятия

	2.1
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
	ежеквартально

	
3. Оздоровительные мероприятия

	3.1
	Проведение периодических медицинских осмотров работников
	1 раз в год


8. Перечень, показателей для постоянного лабораторного контроля водопроводной воды

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Норматив (ПДК)
	НД на метод  измерения

	Микробиологические показатели

	1
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	Число бактерий в 100 мл.
	Отсутствие 
	ГОСТ 18963-73

МУК 4.2.1018-01

	2
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	Число бактерий в 100 мл.
	Отсутствие
	ГОСТ 18963-73

МУК 4.2.1018-01

	3


	Общее микробное число (ОМЧ)
	Число образующих колоний бактерий в 1 мл 
	Не более 50 КОЕ/мл в 1 мл.
	ГОСТ 18963-73

МУК 4.2.1018-01

	                                             Органолептические показатели

	
	Запах
	баллы
	2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	баллы
	2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Мутность
	мг/дм. куб.
	1,5
	ГОСТ 3351-74

	4
	Цветность
	Градусы цветности
	20 гр.
	ГОСТ 31868-2012

	Обобщённые показатели

	1
	Жёсткость общая
	мг-экв/ дм.куб (Ж)
	7,0(10)
	ГОСТ 31954-2012

	2
	Водородный показатель
	единицы рН
	в пределах 6,0-9,0
	ПНД Ф 14:1:2:4.121-97

	3
	Щёлочность
	моль/дм.куб.
	в пределах 6,5-8,0
	ГОСТ 31957-2012

	Неорганические вещества

	1
	Аммиак (по азоту)
	мг/дм. куб
	2,0
	ГОСТ 33045-2014

	2
	Нитрит - ион
	мг/дм. куб
	3,0
	ГОСТ 33045-2014

	3
	Нитраты (NO3)
	мг/дм. куб
	45,0
	ГОСТ 33045-2014

	4
	Хлориды Cl-
	мг/дм. куб
	350,0
	ГОСТ 4245-72

	5
	Сульфаты (SO42− )
	мг/дм. куб
	500,0
	ГОСТ 31940-2012


9. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть, в пунктах водозабора распределительной сети водопровода

	                                                  
	Точка отбора

	В местах водозабора
	Перед подачей воды в распределительную сеть
	В пунктах водозабора распределительной сети

	Артезианская скважина

д. Ивангород 

(2 скваажины)
	РЧВ V=1000 куб.метров-1 шт; РЧВ V куб.метров-1шт)5х50 проб.


	распределительная сеть

	Артезианская скважина

С.Политотдел
	(РЧВ V=1000 куб.метров-1 шт; РЧВ V куб.метров-1шт)5х50 проб.
	распределительная сеть


СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

	№№ пп
	Источник водоснабжения
	Объем водонапорной башни, куб.м.
	Наличие резервного эл.снабжения
	Марка насоса
	Дебет скважины,

куб.м/час 
	Протяженность водопроводной сети, м
	Диаметр сети, мм

	1.
	Артезианская скважина

д.Ивангород
	50
50
	Нет
нет
	UNIPUMP
ЕСО-5-
  UNIPUMP
ЕСО-5
	7
3
	2000
	100

	2.
	Артезианская скважина

с.Политотдел
	30
	нет
	НПУС-5/60-900
	5
	2000
	100


СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела Чишминского                                             Глава сельского поселения 

территориального отдела Управления                                    Шестаевский сельсовет

Роспотребнадзора по Республике                                            муниципального района           

Башкортостан                                                                             Давлекановский  район                                                           

________________Т.С.Байбурин                                              Республики Башкортостан
                   


  ____________ Ю.П.Ларкин

«____» ноября 2018 г.                                                                       «____»  ноября 2018 г.                                                  

ГРАФИК

лабораторно-производственного контроля качества водопроводной воды по сельскому поселения Шестаевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

на 2018-2023  годы
	№ п/п
	Место отбора проб
	Частота отбора проб
	Количество проб в год
	Виды показателей
	Наименование аккредитованной лаборатории
	Ответственное должностное лицо

	1.
	2
	3
	5
	7
	8
	9

	1.
	Подземный водозабор 

Д.Ивангород (2 скважины) и с.Политотдел

(1 скважина)
	1 раз в квартал
	4
	Микробиологические
	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А           
	Лаборант

	
	
	1 раз в квартал
	4
	Органолептические
	
	Лаборант

	
	
	1 раз в квартал 
	4
	Неорганические и органические вещества
	
	

	
	
	1 раз в год
	1
	Радиологические
	
	Лаборант

	2. 
	Перед поступлением в распределительную сеть:-

(РЧВ V=1000 куб. метров - 1 шт.; 

РЧВ V куб.метров -1шт) 5х50 проб
	1 раз в неделю
	50×5 =

250 
	Микробиологические
	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А           
	Лаборант

	
	
	1 раз в неделю
	50×5 =

250
	Органолептические
	
	Лаборант

	
	
	1 раз в квартал
	4
	Обобщённые показатели
	
	Лаборант

	
	
	1 раз в год
	1
	Неорганические и органические вещества
	
	Лаборант

	
	
	1 раз в год
	4
	Радиологические
	
	Лаборант

	3. 
	Распределительная сеть 
	2  раза  в месяц
	12×2 = 24
	Микробиологические
	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах Республика Башкортостан, Чишминский район,п.Чишмы, ул. Речная, д. 2А 
	Лаборант

	
	
	2  раза  в месяц
	12×2 = 24
	Органолептические показатели 
	
	Лаборант








